Funktionsprinzip saugen:

Der Membran zieht nach hinten und die Suspension wird in den Hohlraum hineingesaugt.