Mit einem 47 Ohm Widerstand n

Parallelschaltung von Widerständen:

* 0.43 Ig
* 9.95 U1. Widerstand
* 9.94 U2. Widerstand

I1: 0.22

I2: 0.22

Reihenschaltung von Widerständen

* U1: 5V
* U2: 5V
* Ig: 0.11